

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich: DentallaborVerantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: GlänzenTätigkeit: Glänzen im Elektrolytautomaten | Stand:       B013 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Elektrolyt       enthält Schwefelsäure |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| **Gefahr** | * Bei Berührung mit Haut, Schleimhaut und Augen starke Verätzungen möglich
* Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
| O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\m004_RGB.BMPO:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\m009_RGB.BMP | * Beim Einhängen sowie bei Entnahme und Abspülen der Modellgussteile:Schutzhandschuhe       sowie Schutzbrille      (mit Seitenschutz) tragen
* Gerät während des Glänzvorganges schließen
* Hautkontakt vermeiden
* Teile nach dem Glänzen mit viel Wasser abspülen
* Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittelaufbewahren
 | O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\p002_RGB.BMP |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | * Verschüttete Flüssigkeit mit Kieselgur oder Säurebinder       neutralisieren;Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen
* Vorgesetzten       informieren

Notruf:        |
| Erste Hilfe |
|  | * Hautkontakt: Benetzte Hautpartien sofort mit viel Wasser abspülen
* Augenkontakt: Spritzer im Auge sofort mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen, Arzt aufsuchen
* Mit Elektrolyt verschmutzte Kleidung sofort wechseln

Ersthelfer       Telefon:       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | Gebrauchten Elektrolyt durch      , Tel.:      entsorgen lassen. Nicht eigenmächtig ab- und umfüllen**Datum:**       **Unterschrift:**       |