

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich: DentallaborVerantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: VergoldenTätigkeit: Cyanidisches Goldbad ansetzen, entsorgen, bedienen; Badgröße ca. 1 L | Stand:       B195 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Kaliumcyanide im Goldbad |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | Akut toxisch beim Einatmen, Verschlucken und bei Berührung mit der Haut; Cyanide gelangen auch durch die unverletzte Haut in den Körper.Entwickelt im Kontakt mit Säure sehr giftige Gase (Bittermandelgeruch): Cyanwasserstoff, Blausäure.Wassergefährdend, nicht in die Kanalisation geben. |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
| O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\m004_RGB.BMPO:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\m009_RGB.BMP | **Beim Ansetzen und Entsorgen des Bades:** Augenschutz (Schutzbrille) und Hautschutz (Schutzhandschuhe) tragen.**Beim Bedienen der Bäder:** Wenn durch das Arbeitsverfahren mit Flüssigkeitsspritzern gerechnet werden muss, Augenschutz (Schutzbrille) und Hautschutz (Schutzhandschuhe) tragen.Verschleppen von Säure in cyanidische Bäder verhindern: z. B. Bäder räumlich trennen, nach Gebrauch abdecken.Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und keine Lebensmittel aufbewahren. |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | Bei Störungen Vorgesetzten informieren.Bei Blausäurenentwicklung (Bittermandelgeruch), Raum sofort verlassen.Notruf       |
| Erste Hilfe |
|  | Hautkontakt: benetzte Stellen sofort mit viel Wasser abspülen, Arzt aufsuchen.Ersthelfer       Telefon:       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | Putztücher in Sammelbehältnis gebenEntsorgung durch      , Tel.:      **Datum:**       **Unterschrift:**       |