

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich: Netzbau, MontageVerantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz:      Tätigkeit: Vergießen einer Kabelmuffe | Stand:       B002 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| 2 Komponenten-Gießharz (A und B)      Komponente B: Aromatisches Polyisocyanat, 4,4‘-Diphenylmethandiisocyanat |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| **Gefahr** | Die Gefährdung geht von Komponente B (kleines Behältnis) aus* Gesundheitsschädlich beim Einatmen
* Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut
* Sensibilisierende und allergisierende Wirkung möglich
* Bei besonders veranlagten Personen (Allergiker, Asthmatiker) sind asthmatischeAnfälle, Atemnot möglich
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Arbeitsanzug tragen (Ärmel nicht hochkrempeln)Gummihandschuhe       mit Stulpen tragenKorbbrille       tragenHautschutzmittel benutzen:Schutz (vor der Arbeit)      Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss)      Pflege (nach der Arbeit)      Gießharz vor Feuchtigkeit und Regen schützenBei Arbeiten im Zelt: Bodenabsaugung einsetzenAm Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinkenBesonders veranlagte Personen (Allergiker, Asthmatiker) dürfen keine Anmisch-und Vergießarbeiten ausführen |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | Beim Verschütten größerer Mengen Komponente B (mehr als 2 Liter):* Kabelgraben sofort verlassen und Vorgesetzten informieren.
* Verschüttetes vom Grabenrand aus mit feuchtem Sand abdecken und mit Vernichterlösung       übergießen; kontaminierten Sand nach 30 Minuten ausheben und in offenen Behältern aufbewahren.

Bei unbeabsichtigtem Wassereintrag in Komponente B: Maßnahmen wie obenNotruf       |
| Erste Hilfe |
|  | Spritzer im Auge: Auge sofort mit viel Wasser aus mitgeführter Augenspülflascheausspülen; umgehend Vorgesetzten informieren; Augenarzt aufsuchenVerunreinigung mit Gießharz oder Komponente B:* Kleidung sofort wechseln;
* Haut: mit Tuch oder Papier abwischen, dann mit Wasser und Seife reinigen.

Bei Unwohlsein oder Atembeschwerden sofort Kabelgraben verlassen;Vorgesetzten informierenErsthelfer       Telefon:       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | Isocyanatreste im Behältnis Komponente B mit noch flüssigem Harzgemisch versetzen und aushärten lassen. Abfallgebinde unverschlossen zur betrieblichen Sammelstelle,      , bringen.**Datum:**       **Unterschrift:**       |