

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz:      Tätigkeit:       | Stand:       B146 |
| Anwendungsbereich |
| Tätigkeiten mit Hubladebühne/Ladebordwand an Fahrzeugen |
| Gefährdungen |
| O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\w024_RGB.BMP | * Abstürzen von der Ladebordwand
* Verletzungen durch rollende, rutschende oder kippende Lasten
* Quetschen der Hände und Füße zwischen Ladebordwand und Fahrzeug-Aufbau beim Heben und Absenken
 | O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\w008_RGB.BMP |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
| O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\m008_RGB.BMP | * Schutzschuhe tragen!
* Rollcontainer gegen Wegrollen sichern: Rollenbremsen betätigen!
* Die Abrollsicherung muss gängig sein, niemals manipulieren!
* Haltestange beim Heben und Senken der Ladebordwand benutzen!
* Sicheren Standplatz einnehmen!
* Nicht von der Ladebordwand abspringen!
* Ladebordwand nur allein heben und senken, keine Mitfahrenden zulassen!
* Gefahrbereich beim Öffnen und Schließen beobachten!
* Prüfplakette für die Hubladebühne vorhanden?

Wenn die Prüffrist überschritten sein sollte, dann unverzüglich prüfen lassen! |  |
| Verhalten bei Störungen |
|  | * Bei Ausfall der Fahrzeughydraulik sachkundige Hilfe herbeiholen!
* Im Bereich des Straßenverkehrs immer und auf betrieblichen Verkehrswegen erforderlichenfalls Warnweste tragen!
 |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |
| O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\e003_RGB.BMP | **Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren*** Unfallstelle sichern
* Verletzte retten
* Erste Hilfe leisten
* Rettung einleiten

**Notruf:**       Ersthelfer/-in:       |
| Instandhaltung/Prüfung |
|  | * Instandhaltung nur durch Werkstattpersonal
 |