

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich: BuchbindereiVerantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: Arbeiten an einer KlebebindemaschineTätigkeit: Verarbeitung von PUR-Hotmelt | Stand:       B207 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| PUR-Hotmelt (Schmelzklebstoff) enthält Isocyanate |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| Gefahr | * Kann durch Einatmen und Hautkontakt Allergie auslösen.
* Kann vermutlich Krebs erzeugen.
* Kann die Haut und Atemwege reizen.
* Gefahr der Hautverbrennung bei Verarbeitungstemperatur.
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Nur bei wirksamer und eingeschalteter Absaugung arbeiten
* Dampf und Aerosole nicht einatmen
* Bei Arbeiten am offenen Klebstoffbecken Atemschutzmaske       verwenden
* Berührung mit kaltem und heißem Klebstoff vermeiden
* Bei Spritzgefahr Schutzbrille und thermisch beständige Arbeitshandschuhe       verwenden
* Arbeiten mit kaltem Klebstoff nur mit geeigneten Arbeitshandschuhen
* Hautmittel benutzen: Schutzmittel (vor der Arbeit)       , Reinigungsmittel (vor Pausen und Arbeitsschluss)       , Pflegemittel (nach der Arbeit)
* Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken
 |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | * Gefahrenbereich sofort verlassen
* Brandgase nicht einatmen
* Entstehungsbrand mit Sand, Pulver- oder CO2-Löscher bekämpfen
* Verschmutzte oder getränkte Kleidung sofort entfernen
* Keine größeren Mengen in Grundwasser, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen

**Notruf**       |
| Erste Hilfe |
|  | **Einatmen:** Frischluft, Arzt verständigen **Hautkontakt:** Sofort mit Wasser und Seife reinigen, gut nachspülen; anhaftendes Produkt nicht entfernen, Arzt aufsuchen!**Augenkontakt:** Bei geöffnetem Lidspalt gründlich mit Wasser spülen, Arzt konsultieren**Verschlucken:** Spülung der Mundhöhle, 1 - 2 Gläser Wasser trinken, kein Erbrechen auslösen, Arzt konsultieren.**Ersthelfer:**       **Telefon:**       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | Abgekühlte Restmengen und kontaminiertes Reinigungsmittel sammeln und dem Entsorger       übergeben.**Datum:**       **Unterschrift:**       |