

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: Drucksaal EtikettendruckTätigkeit: manuelle Reinigung im Siebdruck | Stand:       B188 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
|  Siebreiniger WD Enthält organische Lösemittel; Flammpunkt 43 °C |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * flamme.gifexclam.gifFlüssigkeit und Dampf entzündbar.
* Verursacht schwere Augenschäden.

Gefahr |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk tragen (Farbe:      )
* Hautschutzplan beachten.
* Behälter dicht geschlossen halten. Für gute Durchlüftung sorgen.
* Von offenen Flammen und heißen Oberflächen fernhalten – nicht rauchen.
* Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
* Nicht zur Maschinenreinigung verwenden. Behälter erden.
* Im Drucksaal nur Menge für eine Arbeitsschicht aufbewahren.
* Bei Spritzgefahr Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden.
* Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
 |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | **Geeignete Löschmittel:** Schaum, Pulver, Sand - Wasser nicht geeignet.* Wurde Produkt verschüttet, mit flüssigkeitsbindendem Material (     ) aufnehmen; gut lüften.
* Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

**Notruf 112** |
| Erste Hilfe |
|  | **Hautkontakt:** Mit Wasser und Seife abwaschen und reichlich abspülen.**Augenkontakt:** Reichlich mit Wasser spülen (ca. 10 – 15 Min.). Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. **Verschlucken:** Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen. **Einatmen:** Für Frischluftzufuhr sorgen. Ggf. Arzt hinzuziehen. **Kleiderkontakt:** Verunreinigte Kleidung oder Schuhe wechseln**Ersthelfer       Telefon** |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | * Nicht über Abwasser entsorgen.

Wo steht der Behälter?* Reste oder Abfälle in Behälter entsorgen …………………………………
* Gebrauchte Putztücher dürfen nur in die dafür vorgesehenen dicht schließenden Sammelbehälter  außerhalb des Drucksaals gefüllt werden.
* Diese Behälter sind verschlossen zu halten.

**Datum       Unterschrift** |