

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: Drucksaal EtikettendruckTätigkeit: Umgang mit Druckfarben sowie Reinigungsmitteln | Stand:       B184 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Ethylacetat |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * flamme.gifFlüssigkeit und Dampf leicht entzündbar (Flammpunkt –4°C).
* Verursacht schwere Augenreizung.
* Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Gefahr | exclam.gif |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Bei langem und intensivem Kontakt Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk tragen (Farbe      ), gegen Spritzgefahr oder bei sehr kurzem Kontakt können Handschuhe aus Nitrilkautschuk getragen werden (Farbe     ). (Achtung: bei der Handschuhauswahl unbedingt die Arbeitsbedingungen sowie weitere vorhandene Arbeitsstoffe/Gefahrstoffe berücksichtigen!)
* Hautschutzplan beachten.
* Behälter dicht geschlossen halten. Für gute Durchlüftung sorgen.
* Beim Umfüllen Behälter erden.
* Von offenen Flammen und heißen Oberflächen fernhalten – nicht rauchen.
* Nicht zur Maschinenreinigung verwenden.
* Im Drucksaal nur Menge für eine Arbeitsschicht aufbewahren.
* Bei Spritzgefahr Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden.
* Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
* Getränke ausschließlich in verschließbaren Behältnissen aufbewahren.
 |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | **Geeignete Löschmittel:** Schaum, Pulver, CO2.* Wurde Produkt verschüttet, mit flüssigkeitsbindenden Material (     ) aufnehmen.
* Schaltfunken vermeiden und gut lüften.
* Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Notruf 112 |
| Erste Hilfe |
|  | **Hautkontakt:** Mit Wasser und Seife abwaschen und abspülen.**Augenkontakt**: Reichlich mit Wasser spülen (ca. 10 - 15 Min.). Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.**Verschlucken:** Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt konsultieren. **Einatmen:** Für Frischluftzufuhr sorgen. Ggf. Arzt hinzuziehen. **Kleiderkontakt:** Verunreinigte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung reinigen.Ersthelfer       Telefon       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | * Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
* Gebrauchte Putztücher dürfen nur in die dafür vorgesehenen dicht schließenden, nicht brennbaren Behälter (Farbe: ) gefüllt werden. Diese Behälter sind geschlossen zu halten und täglich in die Sammelbehälter **außerhalb** des Drucksaals zu entleeren.

Datum       Unterschrift       |