

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich: Abt. InstandhaltungVerantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: DrucksaalTätigkeit: Reinigung | Stand:       B194 |
| Anwendungsbereich |
| Reinigung des Feuchtwasserkreislaufs |
| Gefährdungen |
| Biologische Gefährdungen: durch biologische Arbeitsstoffe (z. B. Bakterien und Schimmelpilze).Chemische Gefährdungen: gesundheitsgefährdende Wirkung durch verwendete Reinigungsmittel sowie sonstige Gefährdungen durch Arbeitsstoffe aus dem Drucksaal. Bei stoffspezifischen Gefährdungen entsprechende Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen beachten.Mechanische Gefährdungen: durch z. B. scharfe Kanten an Maschinenteilen |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Nur unterwiesenes Personal darf die Reinigungsarbeiten durchführen.
* Bedienungsanleitung der Maschine beachten.
* Bei der Dosierung/Anwendung von Reinigungsmitteln unbedingt Herstellerangaben
* beachten (siehe auch B xxx Reinigungsmittel).
* Schutzbrille, Handschuhe (Typ:      ), bei Bedarf Schutzanzug verwenden (Typ:       z. B. Typ 5 – partikeldicht). Dieser ist nach Arbeitsende fachgerecht zu entsorgen.
* Sicherstellen, dass Reinigungs-/Desinfektionsmittelreste abgespült und abgetrocknet werden.
* Wechsel der Kleidung nach Arbeitsende und getrennte Aufbewahrung von Straßen- und Arbeitskleidung.
* Hautschutzmittel (Typ:      ) vor Arbeitsbeginn und nach Pausen benutzen. Nach der Arbeit und vor der Pause Hände waschen (Typ:      ).
* Hautpflegemittel (Typ:      ) nach dem Händewaschen verwenden.
* Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
 |  |
| Verhalten bei Störungen |
|  | Bei Störungen den zuständigen Vorgesetzten informieren.Bei Brand oder Explosion: Notarzt/Feuerwehr alarmieren. Zuständiger Techniker:      , Tel.:       |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |
| O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\e003_RGB.BMP | **Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren*** Vorgesetzten informieren.
* Bei Haut-/Augenkontakt mit Stäuben sofort mit Wasser spülen, Arzt aufsuchen.
* Bei Bränden, wenn möglich Verletzte bergen, Bereich verlassen, Feuerwehr informieren.
* Verbrennungswunden mit einer sterilen Kältekompresse kühlen, Arzt aufsuchen.
* Erste Hilfe Leistungen ins Verbandbuch eintragen.

**Notruf:** **112** Ersthelfer/-in:      , Tel.:       |
| Instandhaltung/Prüfung |
|  | Die zu entsorgenden verschmutzten Handschuhe und Atemschutz sind in gekennzeichneten Behältern zu sammeln und der Entsorgung zuzuführen. |