

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: KesselhausTätigkeit: Dampferzeugung | Stand:       B167 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Wasserrein (Korrosionsschutzmittel im Dampfkessel), enthält N,N-Diethylhydroxylamin |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
| Beschreibung: m009Beschreibung: m004Beschreibung: m022 | * Behälter dicht verschlossen halten.
* Vor direkter Sonnenbestrahlung schützen.
* Der Arbeitsraum muss (z. B. durch Fensterlüftung oder durch eine Lüftungsanlage) gut belüftet sein.
* Beim Anwenden Feuer sowie Zündquellen fernhalten.
* Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
* Handschuhe aus Nitrilkautschuk tragen (Farbe: ).
* Hautschutzmittel () vor Arbeitsbeginn sowie nach dem Händewaschen und der Pause verwenden.
* Bei Spritzgefahr dichtschließende Schutzbrille tragen.
* Dampf nicht einatmen.
* Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
 | Beschreibung: p002Beschreibung: p003 |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | **Geeignete Löschmittel:** Wassersprühstrahl, Kohlendioxid, Schaum, Löschpulver. Wurde Produkt verschüttet, mit unbrennbarem Aufsaugmitteln (z. B. Sand, Erde) eingrenzen und zur Entsorgung in den dafür vorgesehenen Behältern sammeln. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen, nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.Notruf: 112 |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |
|  | **Augenkontakt:** unter Schutz des unverletzten Auges unter fließendem Wasser spülen (ca. 10 – 15 Min.), ggf. Kontaktlinsen vorher entfernen. Arzt konsultieren. **Hautkontakt:** Betroffene Stellen unter fließendem Wasser mit Seife reinigen. Bei anhaltender Hautreizung Arzt aufsuchen. **Verschlucken:** Mund ausspülen. Kein Erbrechen anregen. Sofort - bei erhaltenem Bewusstsein - reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (mind. 500 ml). Sofort Arzt konsultieren.**Einatmen:** Für Frischluftzufuhr sorgen. Bei Beschwerden Arzt hinzuziehen.**Kleiderkontakt:** Benetzte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung gründlich reinigen.Notruf: 112 Ersthelfer:      , Zimmer:       Tel.:       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Kleinmengen in Sammelbehälter (Farbe: Raum:) geben und vom Dienstleister abholen lassen. |