

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: Leimküche/WPATätigkeit: Reinigung Instandhaltung der Leimleitung | Stand:       B169 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Entkalker (enthält bis zu 10 % Essigsäure) |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| Beschreibung: Beschreibung: acid_red.gif**Achtung** | Verursacht Hautreizung und schwere Augenreizung.Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen, z. B. durch Fensterlüftung oder eine Lüftungsanlage.
* Im Originalbehälter aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
* Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
* Bei Spritzgefahr Handschuhe aus Nitrilkautschuk tragen (Farbe: ), bei längerem Kontakt Handschuhe aus Butylkautschuk tragen (Farbe: ).
* Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
* Hautschutzmittel () vor Arbeitsbeginn sowie nach dem Händewaschen und der Pause verwenden.
* Bei Spritzgefahr dichtschließende Schutzbrille tragen.
* Dämpfe nicht einatmen.
* Bei Auftreten von Dämpfen/Aerosolen Atemschutz einsetzen.
* Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen.
 | Beschreibung: p002Beschreibung: p003 |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | Beim Verschütten mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen, z. B. Natriumcarbonat (Na2CO3) Notruf: 112 |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |
|  | **Augenkontakt:** unter Schutz des unverletzten Auges unter fließendem Wasser spülen (ca. 10 – 15 Min.), ggf. Kontaktlinsen vorher entfernen. Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. **Hautkontakt:** Betroffene Stellen unter fließendem Wasser mit Seife reinigen. Bei anhaltender Hautreizung Arzt aufsuchen. **Verschlucken:** Mund ausspülen. Kein Erbrechen anregen. Sofort - bei erhaltenem Bewusstsein - reichlich Wasser trinken lassen (mind. 500 ml). Sofort Arzt konsultieren.**Einatmen:** Für Frischluftzufuhr sorgen. Bei Beschwerden Arzt hinzuziehen.**Kleiderkontakt:** Benetzte Kleidung oder Schuhe wechseln und vor Wiederbenutzung gründlich reinigen.Notruf: 112 Ersthelfer:      , Zimmer:       Tel.:       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.Große Menge an den zuständigen Dienstleister weitergeben. Kleine Menge zuerst verdünnen dann mit Natriumhydrocarbonat (NaHCO3) neutralisieren, in den Behälter (Farbe: , Raum: , mit „Säure“ beschriften) sammeln und an den zuständigen Dienstleister weitergeben. |