

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: SpritzentfettungTätigkeit: Entfetten von Stahlteilen | Stand:       B011 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Alkalische Entfettung       enthält Natronlauge |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| **Gefahr** | * Verursacht schwere Verätzungen bei Berührung mit Augen, Haut und Schleimhäuten
* Spritzer im Auge können zum Verlust des Augenlichts führen
* Heftige Reaktionen mit Leichtmetallen (Aluminium, Zink u. a.) führen zur

gefährlichen Wasserstoffentwicklung (Brand- und Explosionsgefahr)* Heftige Reaktionen mit Säuren und beim Ansetzen mit Wasser (Verspritzen bei Hitzeeinwirkung) möglich
* Wassergefährdend, nicht in die Kanalisation einleiten
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Bei der Arbeit stets* Schutzhandschuhe
* Gummischürze
* Gummistiefel       und
* Gesichtsschutz       tragen.
* Arbeitsanzug       komplett (mit Jacke) tragen (Ärmel nicht hochkrempeln)
* Hautschutzmittel benutzen:
* Schutz (vor der Arbeit)      Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss)       Pflege (nach der Arbeit)
* Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken
* Verschmutzte Kleidung nicht mit privater Straßenkleidung zusammen aufbewahren
 |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | Nach Verschütten von Konzentrat (Feststoff): mit Schaufel aufnehmen und inSammelbehältnis aus Kunststoff      geben; Reste mit viel Wasser wegspülenNotruf       |
| Erste Hilfe |
|  | Spritzer im Auge: Mit viel Wasser mindestens 15 min. spülen (Augendusche)Hautkontakt: Gründlich mit Wasser spülen, durchtränkte Kleidung sofort ausziehen;Vorgesetzten informieren, ggf. Arzt (Augenarzt) aufsuchen**Ersthelfer       Telefon:** |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | Feststoffreste, durchtränkte Lappen o. ä. in Sammelbehältnis       gebenVolle Sammelbehälter abholen lassen, Tel.:      **Datum:**       **Unterschrift:**       |