

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich: LackierereiVerantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: WaschplatzTätigkeit: Reinigen von Lackierwerkzeugen | Stand:       B015 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Waschverdünner       enthält Xylol, Toluol, Benzine |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| **Gefahr** | * Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Berührung mit der Haut
* Reizt Augen, Haut und Schleimhäute
* Hautkontakt führt zur Entfettung
* Dämpfe sind schwerer als Luft (sinken zu Boden) und sind leicht entzündbar
* Wassergefährdend; nicht in die Kanalisation geben
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Nur bei eingeschalteter Absaugung arbeiten. Mängel an der Absaugung(lautes Absauggeräusch) sofort dem Vorgesetzten melden!
* Schutzbrille       Schutzhandschuhe       und Gummischürze       tragen
* Hautschutzmittel benutzen:Schutz (vor der Arbeit)       Reinigung(vor Pausen und Arbeitsschluss)       Pflege (nach der Arbeit)
* Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittelaufbewahren
* Sonstige Zündquellen (z.B. Brennerflammen,       ) fernhalten
 |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | * Verschüttetes mit Aufsaugmittel       aufnehmenund in Sicherheitsbehältnis       geben
* Im Brandfall: Vorhandene Feuerlöscher       benutzen,Vorgesetzten informieren;

Notruf       |
| Erste Hilfe |
|  | * Hautkontakt: Benetzte Haut mit Hautreinigungsmittel       unter fließendem Wasser reinigen
* Augenkontakt: Spritzer im Auge sofort mit viel Wasser (Augendusche) ausspülen
* Getränkte Kleidung sofort wechseln
* Einatmen: Bei Benommenheit oder Atembeschwerden Vorgesetzten informieren ggf. Arzt       aufsuchen

Ersthelfer       Telefon:       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | Getränkte Lappen und Aufsaugemittel in Sicherheitsbehälter       gebenVolle Sammelbehälter von      , Tel.:       abholen lassen**Datum:**       **Unterschrift:**       |