

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: Schuhreparatur OrthopädieschuhtechnikTätigkeit: Endkontrolle/Finish | Stand:       B079 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Color-Spray (verschiedene Farben)      **enthält organische Lösungs- und Treibmittel** |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| O:\HV_RD_POOL\2 - Fotos - Karikaturen  Grafiken\Sicherheitszeichen\GHS-Zeichen\GHS02 Flamme.gif | * Leicht entzündbar
* Gesundheitsschädlich beim Einatmen in hohen Konzentrationen und bei Hautkontakt
 | O:\HV_RD_POOL\2 - Fotos - Karikaturen  Grafiken\Sicherheitszeichen\GHS-Zeichen\GHS07 Ausrufezeichen.gif |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
| O:\HV_RD_POOL\2 - Fotos - Karikaturen  Grafiken\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen_Piktrogramme_2016-von-RBB\000_BMP_RGB_72dpi\m004_RGB.BMPO:\HV_RD_POOL\2 - Fotos - Karikaturen  Grafiken\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen_Piktrogramme_2016-von-RBB\000_BMP_RGB_72dpi\m009_RGB.BMP | * Absaugung einschalten, auf ausreichende Lüftung achten
* Von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen
* Schutzhandschuhe       und Schutzbrille verwenden
* Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit)       Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss)       Pflege (nach der Arbeit)
* Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren
 |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | * Entstehungsbrand mit Pulverlöscher, Schaum- oder Kohlendioxidlöscher (CO2) bekämpfen
* Im Brandfall Raum sofort verlassen, Feuerwehr informieren

Notruf:       |
| Erste Hilfe |
|  | Nach Augenkontakt: Reichlich mit Wasser spülen (10 – 15 Min.),  Augenarzt aufsuchenNach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife abwaschen, nachspülenNach Einatmen: Frischluft zuführen, bei Beschwerden Arzt verständigenErsthelfer       Telefon:       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | * Verpackungen nur entleert der Wertstoffsammlung zuführen
* Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

**Datum:**       **Unterschrift:**       |