

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: Schuhreparatur OrthopädieschuhtechnikTätigkeit: Endkontrolle | Stand:       B080 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Lösemittelhaltige Reinigungs-, Ausputz-, Färbe- und Politurflüssigkeit      (z.B.: Cleaner, Tinten, Farben, Ausputzmittel, Beizen und Politurmittel) |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| O:\HV_RD_POOL\2 - Fotos - Karikaturen  Grafiken\Sicherheitszeichen\GHS-Zeichen\GHS02 Flamme.gif**Gefahr** | * Leicht entzündbar.
* Reizt die Augen.
* Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
* Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
 | O:\HV_RD_POOL\2 - Fotos - Karikaturen  Grafiken\Sicherheitszeichen\GHS-Zeichen\GHS07 Ausrufezeichen.gif |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Zündquellen fernhalten – nicht rauchen
* Nach Gebrauch Behältnisse geschlossen halten
* Arbeiten nur bei eingeschalteter Absaugung durchführen
* Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit)       Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss)       Pflege (nach der Arbeit)
* Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren
 |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | * Entstehungsbrand mit Pulverlöscher, Schaum- oder Kohlendioxidlöscher (CO2) bekämpfen
* Im Brandfall Raum verlassen – Feuerwehr alarmieren
* Beim Auslaufen Flüssigkeit mit Sand binden
* Nicht in die Kanalisation gelangen lassen

Notruf:       |
| Erste Hilfe |
|  | Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchenNach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife gut abwaschen, Hautcreme auftragenNach Augenkontakt: Bei gespreizten Lidern reichlich mit Wasser spülen; Arzt aufsuchenNach Verschlucken: Betroffenen ruhig lagern und sofort Arzt verständigen, Sicherheitsdatenblatt, Verpackung oder Etikett bereithaltenErsthelfer       Telefon:       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | * Ausgetrocknete Leergebinde einer geordneten Entsorgung zuführen

**Datum:**       **Unterschrift:**       |