

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: AppreturTätigkeit: Chemikalien abfüllen | Stand:       B057 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Formaldehyd über 25% (Formalin, Methanal)       |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| **Gefahr** | * Wirkt giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut
* Verursacht Verätzungen
* Formaldehyd steht im Verdacht Krebs zu erzeugen
* Allergien nach Hautkontakt möglich
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Bei Arbeit mit Formaldehyd dichtsitzende Korbbrille, Schutzhandschuhe (aus Nitrilkautschuk 0,35 mm oderButylkautschuk 0,5 mm) und Kunststoffschürze tragen
* Absaugung benutzen und auf Wirksamkeit der Absaugung achten
* Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit)       Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss)       Pflege (nach der Arbeit)
* Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren
 |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | Verschütten: • Atemschutz-Filtergerät mit Gasfilter (grau) oder bei unklaren  Verhältnissen Isoliergerät benutzen • Kleine Mengen der Flüssigkeit mit viel Wasser wegspülen;  größere Mengen mit Kieselgur aufsammelnBrand: • Gefahrenbereich verlassen, Feuerwehr alarmierenNotruf:       |
| Erste Hilfe |
|  | * Benetzte Kleidung sofort entfernen; betroffene Haut mit Wasser 10 Minuten lang abwaschen
* Bei Augenkontakt mit fließendem Trinkwasser bei gut geöffnetem Lid mindestens 10 Minuten spülen
* Bei Einatmen Frischluft zuführen, bei Unwohlsein Arzt konsultieren
* Bei Verschlucken Mund ausspülen und reichlich Wasser trinken lassen

Ersthelfer       Telefon:       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | * Abfälle nicht in Ausguss geben; Restmengen in verschließbaren und gekennzeichneten Gefäßen sammeln und der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen

**Datum:**       **Unterschrift:**       |