

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: TextilveredelungTätigkeit: Chemikalien ansetzen | Stand:       B087 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Konzentrierte Ammoniaklösung (über 35%)       |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| **Gefahr** | * Verursacht schwere Verätzungen und schlecht heilende Wunden
* Freiwerdende Dämpfe und Aerosole können zu Schäden der Schleimhäute und Augen führen
* Weiterhin können bei höheren Konzentrationen Brechreiz, Übelkeit, Kopfschmerzen und Reizhusten auftreten
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Beim Arbeiten mit konzentrierter Lauge dicht sitzende Schutzbrille/ Gesichtsschutz, laugenbeständige Handschuhe z.B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm, Gummistiefel und Kunststoffschürze tragen
* Zum Ab- und Umfüllen immer Ballonkipper bzw. Heber verwenden
* Zur Lagerung Behälter dicht geschlossen halten
* Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit)       Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss)       Pflege (nach der Arbeit)
* Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren
 |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | * Ausgelaufene Lauge mit viel Wasser wegspülen
* Bei Auftreten größerer Dampfmengen oder Nebel Gefahrenbereich sofort verlassen
* Atemvollschutzmaske mit Filter K (grün) verwenden, bei unklaren Verhältnissen umgebungsluftunabhängiges Isoliergerät

Notruf:       |
| Erste Hilfe |
|  | * Benetzte Kleidung sofort entfernen
* Betroffene Haut sofort mit Wasser mindestens 15 Minuten spülen
* Bei Augenkontakt mit Augendusche oder fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lid mindestens 15 Minuten spülen
* Ersthelfer verständigen und sofort Arzt aufsuchen

Ersthelfer       Telefon:       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | * Ammoniak vorsichtig mit viel Wasser verdünnen und im Ausgleichsbecken neutralisieren
* Restmengen sammeln und der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen

**Datum:**       **Unterschrift:**       |