

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: Beschichten von TextilienTätigkeit: Pasten ansetzen | Stand:       B106 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Antimontrioxid      (Diantimontrioxid Sb2O3) |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| **Gefahr** | * Kann Haut- und Schleimhautreizungen verursachen; nach Inhalation entzündliche Veränderungen im Atemtrakt, bei höheren Konzentrationen chronische Entzündungen der Lunge und Schädigung des Herzmuskels und des Kreislaufs möglich
* Steht im Verdacht in Form atembarer Stäube, Krebs zu erzeugen
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Entstehende Stäube direkt an der Entstehungsstelle absaugen, Wirksamkeit der Absaugung täglich überprüfen, Mängel sofort dem Meister melden
* Verschütten unbedingt vermeiden. Staub nicht einatmen. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Angestaubte Kleidung wechseln
* Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit)      , Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss)      , Pflege (nach der Arbeit)
* Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren

Handschutz: Schutzhandschuhe aus Gummi oder KunststoffAugenschutz: SchutzbrilleAtemschutz: Bei Auftreten örtlich nicht absaugbarer Staubentwicklung  Atemschutzmaske mit Feinpartikelfilter P 3 verwenden |  |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | * Nach Verschütten Staub nur mit Schutzkleidung, Atemschutzmaske, Handschuhen und Schutzbrille anfeuchten, zusammenkehren und nass aufnehmen

Notruf:       |
| Erste Hilfe |
|  | Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife waschenNach Augenkontakt: Unter fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lidspalt 10 Minuten spülen,  Augenarzt aufsuchen.Nach Verschlucken: Sofort Arzt aufsuchen!Nach Einatmen: Frischluft, sofort Arzt aufsuchen!Ersthelfer       Telefon:       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | * Angefeuchteten Staub in den Sondermüll

**Datum:**       **Unterschrift:**       |