

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz:      Tätigkeit:       | Stand:       B141 |
| Anwendungsbereich |
| Umgang mit SchneidwerkzeugenDiese Betriebsanweisung gilt für alle Arbeiten mit handgeführten Schneidwerkzeugen z. B. Scheren, Hakenmesser, Rietmesser und Klingenmesser. |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * Schnitt- und Stichverletzungen
 |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Die freie Hand aus dem Gefahrenbereich des Schneidwerkzeuges heraushalten.
* Nur geeignete, vorgeschriebene Schneidwerkzeuge verwenden.
* Richtige Grifftechnik anwenden – **Die Schneide nie in Richtung des Körpers bewegen.**
* Aufbewahrung und Transport von Schneidwerkzeugen nur in geeignetem Futteral oder mit versenkter Klinge.
* Schneidwerkzeuge beim Hinabsteigen von Leitern und beim Hinaus- bzw. Hinuntergehen von Treppen nicht in der Hand halten.
* Sicheres Ablegen auf rutschhemmenden Ablagen mit Bordkanten oder auf Magnete.

(Unsachgemäß abgelegte Schneidwerkzeuge können durch Maschinenvibrationen oder Anstoßen herabfallen und durch das Herabfallen oder durch reflexionsartiges Nachfassen zu Verletzungen führen.) |  |
| Verhalten bei Störungen |
|  | * Stumpfe Werkzeuge erfordern beim Schneiden einen hohen Kraftaufwand und vergrößern die Gefahr des Abrutschens. Deshalb müssen Schneidwerkzeuge rechtzeitig nachgeschliffen oder ausgewechselt werden.
* Ausgemustert werden müssen:
	1. schadhafte Schneidwerkzeuge mit beispielsweise rauhen, losen oder gesplitterten Griffheften oder mit beschädigten Befestigungselementen der Klinge,
	2. schartige, verbogene oder abgenutzte Klingen.
 |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |
| O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\e003_RGB.BMP | **Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren*** Erste Hilfe leisten (Druckverband/Abbinden wenn nötig).
* Rettung einleiten

**Notruf:**       Ersthelfer/-in:       |
| Instandhaltung, Entsorgung |
|  | * Stumpfe schartige Klingen in Behältern sammeln.
* Klingen zum Wechsel niemals in den Mund nehmen oder achtlos auf den Boden werfen.
* Reparaturen an Schneidwerkzeugen sind nur von sachkundigem Personal durchzuführen.
 |