

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungGEM. § 14 GEFSTOFFVDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz: DesinfektionsplatzTätigkeit: Desinfizierung von Abformungen und zahntechnischen Werkstücken | Stand:       B045 |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Bezeichnung des Desinfektionsmittels      Krankheitserreger, die mit Speichel und/oder Blut übertragen werden können (z. B. Streptokokken, Hepatitis B und C-Viren) |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| **Achtung** | * Desinfektionsmittel verursacht schwere Augenreizungen und kann nach Hautkontakt sensibilisierend wirken
* mögliche Übertragung von Krankheiten durch Hautkontakt mit infektiös kontaminierten Werkstücken
 | O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\w009_RGB.BMP |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
| O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\m004_RGB.BMPO:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\m009_RGB.BMPO:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\m010_RGB.BMP | * Die eingehenden mikrobiell kontaminierten Materialien (z. B. Abformungen, zahntechnische Werkstücke) dürfen nur am Desinfektionsplatz entnommen, desinfiziert, gereinigt und gespült werden.
* Um Hautkontakt mit Krankheitserregern weitgehend auszuschließen, müssen kontaminierte Materialien mit Greifzange und Eintauchkorb bewegt werden.
* Erforderliche Desinfektionsdauer gemäß Benutzerinformation für die Desinfektionseinrichtung und Desinfektionslösung beachten.
* Desinfizierte Materialien und mikrobiell kontaminierte (nicht desinfizierte) Materialien sind getrennt voneinander abzulegen und zu handhaben.
* Arbeits- und Ablageflächen des Desinfektionsplatzes sowie Oberflächen von Desinfektionseinrichtungen und Beschickungshilfen sind mindestens arbeitstäglich zu desinfizieren und zu reinigen.
* Blaue flüssigkeitsdichte Schutzhandschuhe (Nitril) benutzen.
* Vor den Pausen und bei Arbeitsende ist eine Händedesinfektion erforderlich.
* Das Ess-, Trink- und Rauchverbot ist zu beachten.
* Nahrungs- und Genussmittel dürfen nicht am Arbeitsplatz aufbewahrt werden.
* Keine Ringe, Schmuckstücke oder Uhren während der Tätigkeit tragen.
* Wahrnehmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge.
* Schwangere dürfen mit diesen Tätigkeiten nicht beschäftigt werden.
 | O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\p022_RGB.BMPO:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\p002_RGB.BMP |
| Verhalten im Gefahrfall |
|  | * Nach Verschütten/Auslaufen kleinerer Mengen mit Wasser wegspülen. Große Mengen mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen. Bei Störungen Vorgesetzten informieren.

Notruf:       |
| Erste Hilfe |
|  | * Bei Kontakt mit infektiösen Materialien die betroffenen Hautbereiche sofort desinfizieren und unter fließendem Wasser mit Seife waschen. Benetzte Kleidung wechseln.
* Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser spülen.
* Bei Verletzung sofort Ersthelfer aufsuchen, Vorgesetzten informieren und Verbandbucheintrag vornehmen.

Bei Bedarf Arzt aufsuchen.Ersthelfer       Telefon:       |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | * Entsorgung bei kleinen Mengen nach Angaben des Herstellers. Große Menge mit Abfallschlüsselnummer (070699 Abfälle a.n.g) über die kommunale Entsorgung.

**Datum:**       **Unterschrift:**       |