

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich: DentallaborVerantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz:      Tätigkeit:       | Stand:       B205 |
| Anwendungsbereich |
| Hand-Arm-Vibration |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\w001_RGB.BMP | Nutzung von vibrierenden Arbeitsmitteln die in der Hand gehalten/mit der Hand geführt werden (Handstücke). |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
| O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\m009_RGB.BMP | * Es sind nur ordnungsgemäße bzw. intakte Handstücke einzusetzen.
* Pausenlosen Betrieb des Handstücks vermeiden.
* Tätigkeiten mit vibrierenden Werkzeugen regelmäßig mit vibrationslosen/ -armen Tätigkeiten wechseln.
* Hände warm und trocken halten, sowie Hände und Finger regelmäßig bewegen. Die Handschuhe       sind bei Umgebungstemperaturen von unter 17° C zu benutzen. Vibrationen wirken sich unter kälteren Arbeitsbedingungen stärker aus.
* Auf körperliche Symptome achten. Falls nach 10 Minuten pausenloser Verwendung des Werkzeuges ein Kribbeln, Stechen oder Taubheitsgefühl im Hand-Arm-Bereich auftritt, Handstück ausschalten und Arbeitgeber informieren und ggf. medizinischen Rat einholen.
* Beachten sie, dass beim Ausarbeiten die werkstückhaltende Hand stärker durch Vibrationen belastet ist als die Hand, die das Handstück hält
 |  |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |
|  | * Bei übermäßiger Vibration an der Maschine ist der Vorgesetzte       zu informieren und die Maschine nicht weiter zu verwenden.
 |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |
| O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\e003_RGB.BMP | **Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren*** Ruhe bewahren
* Maschine abschalten
* Ersthelfer informieren
* Kleinere Verletzungen sofort versorgen
* Bei größeren Verletzungen ist ein Durchgangsarzt aufzusuchen bzw. über Tel. 112 der Notarzt zu benachrichtigen
* Unfall melden, Tel.-Nr.:
* Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

**Notruf:**       Ersthelfer/-in:       |
| Instandhaltung, Entsorgung |
|  | * Instandsetzung erfolgt nur durch beauftragte und sachkundige Person.
* Sicherheitstechnische Mängel müssen fachgerecht behoben oder Reparatur/Austausch durch       (Vorgesetzten/Verantwortlicher) veranlasst werden.
 |