

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:      Arbeitsbereich:      Verantwortlich:       Unterschrift | BetriebsanweisungDiese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.Arbeitsplatz:      Tätigkeit: Mechanische Bearbeitung | Stand:       B206 |
| Anwendungsbereich |
| Arbeiten mit rotierendem WerkzeugFräsen, Schleifen, Bohren, Schneiden, Trennen, Polieren |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | Verletzungen an Fingern, Händen, Augen, Gesicht durch rotierende Werkzeuge, wegfliegende Werkzeugteile oder Werkstückteile |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
| O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\m004_RGB.BMP | * Vor der Benutzung eines neuen Gerätes ist die Gebrauchsanweisung zu lesen und zu beachten.
* Sichtprüfung vor der Benutzung auf augenscheinliche Mängel.
* Auf den bestimmungsgemäßen Einsatz der Werkzeuge achten.
* Es ist zu gewährleisten, dass nur geprüfte elektrische Werkzeuge benutzt werden.
* Zulässige Drehzahl nicht überschreiten.
* Werkzeuge geordnet und sicher aufbewahren und transportieren.
* Regelmäßige Kontrolle, Pflege und Wartung der Werkzeuge.
* Beschädigte Werkzeuge dem Gebrauch entziehen und fachgerecht reparieren.
* Schutzeinrichtungen dürfen nicht abmontiert oder blockiert werden.
* Es ist ein eng anliegender Laborkittel zu tragen.
* Spitze und scharfe Werkzeuge nicht lose im Laborkittel tragen.
* Augenschutz tragen oder hinter einer Sichtscheibe arbeiten.
* Auf Sauberkeit und Hygiene bei den eingesetzten Werkzeugen achten.
 |  |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |
|  | Arbeit einstellen, Störung fachgerecht beseitigen. |
| Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |
| O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\e003_RGB.BMP | **Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren*** Ruhe bewahren
* Verletzten versorgen

**Notruf:**       Ersthelfer/-in:      * Unfall melden
 |
| Instandhaltung, Entsorgung |
|  | * Mängel an den Werkzeugen: Vorgesetzten informieren
* Elektrische Betriebsmittel müssen regelmäßig entsprechend den Einsatzbedingungen von einer befähigten Person auf ordnungsgemäßen Zustand überprüft werden. Die Zeitabstände für die Prüfung richten sich nach den Betriebsverhältnissen.
* Die Wartungs-, Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten sind nur durch eine
* Elektrofachkraft bzw. Fachfirma durch zu führen.
 |